**Comunicato Stampa Quattro Castella, 26 novembre 2013**

**Bergonzano: ecco cosa è successo**

**Movimento superficiale causato dai lavori in corso. I tecnici del Comune tengono monitorata la situazione**

Nella giornata di venerdì scorso, durante i lavori di realizzazione di una palificata in cemento con tiranti presso un immobile in località Bergonzano (lavori previsti nel progetto di consolidamento della frana stessa attivatasi a seguito delle piogge dello scorso aprile), si è verificato un cedimento dello stradello di cantiere per il passaggio dei mezzi di cantiere realizzato dalla ditta esecutrice utilizzando riporti di terra.

Un movimento quindi superficiale non rilevante, ripristinabile in tempi rapidi, per consentire il passaggio delle macchine e il completamento delle opere: ciò a detta degli stessi titolari e addetti dell’impresa esecutrice, e confermato dal sopralluogo prontamente effettuato nel primo pomeriggio di venerdì dai tecnici del Comune.

Dagli accertamenti effettuati risulta che la trave di coronamento della palificata in cemento realizzata a seguito del movimento franoso dell'aprile scorso, i cui lavori sono in corso, è intatta e non presenta alcun segno di cedimento né di movimento.

Rimangono il dissesto superficiale sullo stradello di cantiere e alcuni scarichi di drenaggio più in basso, di origine sconosciuta, che saranno studiati dai tecnici con l'obiettivo di dare regimazione idraulica ed evitare dilavamento del versante.

Il Comune di Quattro Castella sta preparando un’integrazione alla precedente ordinanza di inagibilità della terrazza del locale, allo scopo di prescrivere i necessari monitoraggi per la sicurezza della struttura.